# Ficha de dados de marketing para Dante AVIO Bluetooth®

## Título

Conecte sem fios seus computadores e dispositivos móveis a uma rede de áudio Dante por Bluetooth®

## Topo da página

O Dante AVIO Bluetooth Adapter se conecta à sua rede Dante e é compatível com áudio sem fio de canais 2x1, permitindo que dispositivos móveis e PCs recebam ou transmitam áudio de quaisquer um de seus dispositivos compatíveis com Dante, usando somente uma conexão Bluetooth. Conecte aplicativos de áudio, como reprodutores de mídia e software de reuniões, a alto-falantes, microfones, mixers e DSPs na sua rede. Econômicos, compactos e feitos para toda a vida, a família de adaptadores Dante AVIO traz a moderna conectividade em rede que todo profissional de áudio precisa ter em sua caixa de ferramentas.

## Plug & Play

Todo adaptador Dante AVIO Bluetooth é um dispositivo Dante completo e de alto desempenho, fornecendo toda a automação e facilidade de uso que fizeram do Dante a mais popular solução de rede de áudio do mundo. O adaptador Dante AVIO Bluetooth é descoberto automaticamente, está pronto para o uso quando conectado e não requer nenhuma fonte de alimentação em separado – basta usar somente um comutador PoE (Power over Ethernet) e qualquer adaptador Dante AVIO estará pronto para funcionar.

## A conveniência do sem fio, a força do Dante

O adaptador Dante AVIO Bluetooth permite que você incremente a qualidade de áudio e a conectividade de suas redes de áudio Dante com a mesma facilidade como se usa um headset ou alto-falante Bluetooth. Simplesmente emparelhe o adaptador AVIO Bluetooth com seu telefone ou PC para áudio em rede instantâneo. A alimentação é via PoE, portanto não há a necessidade de adaptadores CA.

## Feito para toda a vida

Fabricamos todos os adaptadores Dante AVIO para serem resistentes e durarem toda a vida. Gabinetes em ABS soldados por ultrassom e hardware de qualidade são usados em todos eles, e os conjuntos de cabos são submetidos a testes de tensão, garantindo a operação sob condições exaustivas. Jogue-os na sua caixa de ferramentas, show após show.

## Tudo de Dante

Os adaptadores Dante AVIO são interfaces Dante totalmente funcionais, com todos os recursos que você espera receber de um sistema de rede de áudio Dante. Cada dispositivo oferece reprodução de áudio com taxa de bits perfeita, latência superbaixa e sincronização precisa com amostra por toda a rede. Todos os dispositivos Dante se reconhecem automaticamente e todo o sistema é gerenciado pelo nosso software Dante Controller de fácil uso em qualquer PC ou Mac conectados. O mais importante, qualquer dispositivo Dante pode se conectar a qualquer outro dispositivo Dante – sem nenhuma pergunta.

Todos os adaptadores Dante AVIO são totalmente compatíveis com o Dante Domain Manager (DDM) para os níveis de segurança e gestão de TI, enquanto a compatibilidade com o AES67 permite conexão a redes diferentes do Dante.

## Custo-benefício

Trabalhamos duro para fazer da família de produtos Dante AVIO uma adição com um bom custo-benefício a qualquer sistema ou equipamento, portanto qualquer um pode aproveitar os benefícios do Dante. Criar um sistema de rede de áudio sobre rede nunca foi tão fácil ou acessível, não importa como você escolhe usá-lo.

# Casos de utilização (para barra lateral)

## Bluetooth

* Conecte sem fio qualquer PC ou dispositivo móvel à sua rede de áudio Dante
* Não requer nenhum software ou driver adicionais
* Transfira facilmente chamadas de dispositivos móveis a qualquer sistema de sala de conferência compatível com Dante
* Conecte instantaneamente microfones e alto-falantes na sala de conferência
* O roteamento de canais é armazenado no AVIO para conexões consistentes quando utilizadas com qualquer dispositivo compatível com Bluetooth

## Recursos

* Operação Plug & Play
* Feito para toda a vida
* canais de áudio 2 x 1
* Compatível com áudio de 24 bits
* Formatos de transporte Áudio sobre IP Dante e AES67 RTP
* Compatível com Power over Ethernet (PoE)
* Pronto para Dante Domain Manager

|  |  |
| --- | --- |
| **Especificações** | **AVIO Bluetooth** |
| Canais de áudio | 2 entradas / 1 saída |
| **Conectores** | RJ45 |
| **Alimentação** | 802.3af Classe 1 PoE |
| **Conversão de taxa de amostra assíncrona** | - |
| **Taxas de amostra** | 48 kHz |
| **Profundidade de bits** | 24 |
| **Latência dos dispositivos Dante** | 1, 2, ou 5 ms (configurável usando o Dante Controller) |
| **Bluetooth** | Bluetooth 5.0 |
| **Número da peça** | ADP-BT-AU-2X1 |

**ESCRITÓRIOS INTERNACIONAIS**

**Audinate Pty Ltd**

Level 7, 64 Kippax Street Surry Hills NSW 2010 Austrália
Tel: +61 2 8090 1000

**Audinate Ltd**

Suite 104
Werks Central
15-17 Middle St Brighton, BN1 1AL Reino Unido
Tel. +44 (0) 1273 921695

**Audinate, Inc**

1200 NW Naito Parkway Suite 630
Portland, OR 97209 EUA

Tel. +1.503.224.2998

**Audinate Limited**

Suite 1106-08, 11/
F Tai Yau Building
No 181 Johnston Road Wanchai, Hong Kong 任意 香港灣仔莊士敦道181號 大有大廈11樓1106-8室 Tel. +(852)-3588 0030

+(852)-3588 0031

info@audinate.com

[**www.audinate.com**](http://www.audinate.com)

Audinate, Dante, Dante AVIO e seus logotipos são marcas comerciais da Audinate Pty Ltd.

Todas as outras marcas comerciais permanecem sendo propriedade de seus respectivos titulares.

Os produtos Audinate estão cobertos por várias patentes. Veja https://www.audinate.com/patents para mais detalhes.

© 2021 Audinate Pty Ltd. Todos os direitos reservados.